
**Job Name:** Make a straight through cable

**Component Name:**


* Crimping Tool
* UTP/STP Cable
* RJ-45 connector
* Cable Tester



**Working Procedure:**

* cÖ\_‡gB cøvM Ges wWfvBm Gi ga¨eZx© `~iZ¡ †ei K‡i wb‡Z n‡e|
* hZUzKz `~iZ¡ n‡e, Zvi †P‡q Kgc‡ÿ 1 dzU †ewk K¨vej wb‡Z n‡e|
* K¨ve‡ji GK cÖvšÍ †\_‡K Zv‡ii cover 1-2 inch †Qu‡U †dj‡Z n‡e|



* Zv‡ii †h Ask †Qu‡U †djv n‡q‡Q, ‡mLv‡b Pvi †Rvov K¨vej k³ K‡i ai‡Z n‡e| Zvici TIA/EIA 568B Kvjvi w¯‹g Abyhvqx msMwVZ Ki‡Z n‡e|



* Zv‡ii Kvfv‡ii cÖvšÍ †\_‡K 1 inch Zvi‡K Crimping tool Gi mvnv‡h¨ wUªg (Trim) Ki‡Z n‡e|
* wb‡¤œi wPÎvbyhvqx K¨vejwU‡K RJ-45 Kv‡b±‡i XyKv‡Z n‡e|
* me‡k‡l Kv‡b±iwU Crimping Tool G XywK‡q k³ K‡i Pvc w`‡Z n‡e|
* Abyiæcfv‡e K¨ve‡ji Aci cÖv‡šÍI Straight Trhough Kv‡bKkb cÖ`vb Ki‡Z n‡e|
* cwi‡k‡l K¨ve‡ji Dfq cÖvšÍ Cable Tester Gi g‡a¨ XzwK‡q †PK Ki‡Z n‡e|

**Conclusion:** Dc‡iv³ ch©‡eÿ‡Yi gva¨‡g Straight Through K¨vej Kv‡bKkb Kxfv‡e ˆZwi Ki‡Z nq, †mB welqwU Avgiv Rvbjvg|